<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.0.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="HM-11">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="HM-11">
<pin name="UART_RTS"/>
<pin name="UART_TX"/>
<pin name="UART_CTS"/>
<pin name="UART_RX"/>
<pin name="NC1"/>
<pin name="NC2"/>
<pin name="NV1"/>
<pin name="NV2"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="NC3"/>
<pin name="RESETB"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="PIO3"/>
<pin name="PIO2"/>
<pin name="PIO1"/>
<pin name="PIO0"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="HM-11">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HM-11"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HM-11">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="NC1" pad="NC1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC2" pad="NC2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC3" pad="NC3"/>
<connect gate="G$1" pin="NV1" pad="NV1"/>
<connect gate="G$1" pin="NV2" pad="NV2"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0" pad="PIO0"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1" pad="PIO1"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO2" pad="PIO2"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO3" pad="PIO3"/>
<connect gate="G$1" pin="RESETB" pad="RESETB"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_CTS" pad="UART_CTS"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_RTS" pad="UART_RTS"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_RX" pad="UART_RX"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_TX" pad="UART_TX"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
